[test0]
# DefaultContextparamGPRS = <TProtocolType>, <TGSNAddress>, <TProtocolAddress>, <PdpDataCompression>, <TAnonymousAccess>, <TUseEdge>
# ProtocolConfigOption = <Authentication Protocol>, <Username>, <Password>, <Challenge>, 
# <Response>, <PrimaryDNS>, <SecondaryDNS>, <TUint iId>
DefaultContextparamGPRS= 3, SYMBIAN EMPLOYEE INTRANET, A WAP PORTAL, 2, 1, 1, 1, USER2, PASSWORD2, NULL, NULL, PRIMARYSERVER2, SECONDARYSERVER2, 2

# ContextConfigGPRS = <TProtocolType>, <TGSNAddress>, <TProtocolAddress>, <PdpDataCompression>, <TAnonymousAccess>, <TUseEdge>
# ProtocolConfigOption = <Authentication Protocol>, <Username>, <Password>, <Challenge>, 
# <Response>, <PrimaryDNS>, <SecondaryDNS>, <TUint iId>
SetContextConfigGPRS= 0,,, 0, 2, 0, 0,RasUser,pass,,,,,0

# TRel99ContextConfig = <TName iContextName>,  <TUint iActivatePause>, <TUint iActivateErrorCode>, <TUint iDeactivatePause>, 
# <TUint iDeactivateErrorCode>, <TUint iDeletionPause>, <TUint iDeletionErrorCode> <TBool iConnectToNtRas>
R99ContextConfig = PRIMARY1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1

# TFTfilter = 0<id> 1<evaluationPrecedenceIndex> 2<srcAddr> 3<srcAddrSubnetMask>  4<protocolNumberOrNextHeader>
#	      5<srcPortMin> 6<srcPortMax> 7<destPortMin> 8<destPortMax> 9<ipSecSPI> 10<toSorTrafficClass>
#	      11<flowLabel>
TFTfilter = 1, 96, 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.255.255.192.168.1.1, 255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255, 17, 3461, 3461, 1031, 1031, 0, 0, 0

#TProfileReqR99 = 0<contextName> 1<reqTraffic> 2<minTraffic> 3<reqDeliveryOrder> 4<minDeliveryOrder>
#		  5<reqErroneousSDU> 6<minErroneousSDU> 7<maxSDUSize> 8<minSDUSize>
#		 9<reqUpLinkBitRate> 10<reqDownLinkBitRate> 11<minUpLinkBitRate> 12<minDownLinkBitRate> 
#		 
#		 13<reqBitErrorRatio> 14<minBitErrorRatio> 15<reqSDUErrorRatio> 16<minSDUErrorRatio>
#		 17<reqTrafficHandlingPriority> 18<minTrafficHandlingPriority>
#		 19<reqTransferDelay> 20<minTransferDelay> 21<reqGuaranteedUpLinkBitRate> 22<reqGuaranteedDownLinkBitRate>
#		 23<minGuaranteedUpLinkBitRate> 24<minGuaranteedDownLinkBitRate>
QosProfileReqR99 = PRIMARY1,0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,0,0,0,0, 0, 0
QosProfileReqR5 = PRIMARY1,0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,0,0,0,0, 0, 0,0,0
#TProfileNegR99 =<contextName> <duration> <negTraffic> <negDeliveryOrder> <negErroneousSDUDelivery> <negMaxSDUSize>
#		 <negBitErrorRatio> <negSDUErrorRatio> <negTrafficHandlingPriority>
#		 <negTransferDelay> <negGuaranteedUpLinkBitRate> <negGuaranteedDownLinkBitRate>
#		 <negMaxUpLinkRate> <negMaxDownLinkRate> 
QosProfileNegR99 = PRIMARY1, 0x03, 0x01, 0x03, 0x01, 1, 0x03, 0x01, 0x03, 1, 1, 3, 1, 3
QosProfileNegR5 = PRIMARY1, 0x03, 0x01, 0x03, 0x01, 1, 0x03, 0x01, 0x03, 1, 1, 3, 1, 3,0,0



# CommSetup = <CsyName> <portName> <datarate> <handshake> <contextName> 
CommSetup= ECUART, COMM::0, 18, 0, PRIMARY1
