<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<repository xmlns="http://www.s60.com/xml/cenrep/1" uidName="KCRUidLightSettings" uidValue="0x10200C8C" owner="0x101F7A02">
  <key ref="LightSettings/LightIntensity" name="KLightIntensity" int="0x00000001" backup="true">
    <access type="R" capabilities="AlwaysPass"/>
    <access type="W" capabilities="WriteDeviceData"/>
  </key>
  <key ref="LightSettings/SensorSensitivity" name="KLightSensorSensitivity" int="0x00000002" backup="true">
    <access type="R" capabilities="AlwaysPass"/>
    <access type="W" capabilities="WriteDeviceData"/>
  </key>
  <key ref="LightSettings/LightSensorEnable" name="KLightSensorInUse" int="0x00000003" backup="true">
    <access type="R" capabilities="AlwaysPass"/>
    <access type="W" capabilities="WriteDeviceData"/>
  </key>
  <key name="KLightTargetMask" int="0x00000004" readOnly="true">
    <access type="R" capabilities="AlwaysPass"/>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit1">1</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit2">2</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit3">3</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit4">4</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit5">5</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit6">6</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit7">7</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit8">8</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit9">9</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit10">10</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit11">11</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit12">12</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit13">13</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit14">14</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit15">15</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit16">16</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit17">17</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit18">18</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit19">19</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit20">20</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit21">21</bit>
    <bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit22">22</bit>
	<bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit23">23</bit>
	<bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit24">24</bit>
	<bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit25">25</bit>
	<bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit26">26</bit>
	<bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit27">27</bit>
	<bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit28">28</bit>
	<bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit29">29</bit>
	<bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit30">30</bit>
	<bit ref="LightSettings/SupportedTarget_bit31">31</bit>
  </key>
  <key name="KLightSensorMask" int="0x00000005" readOnly="true">
    <access type="R" capabilities="AlwaysPass"/>
    <bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit1">1</bit>
    <bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit2">2</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit3">3</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit4">4</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit5">5</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit6">6</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit7">7</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit8">8</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit9">9</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit10">10</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit11">11</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit12">12</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit13">13</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit14">14</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit15">15</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit16">16</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit17">17</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit18">18</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit19">19</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit20">20</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit21">21</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit22">22</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit23">23</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit24">24</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit25">25</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit26">26</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit27">27</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit28">28</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit29">29</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit30">30</bit>
	<bit ref="KCRUidLightSettings/KLightSensorMask_hex_bit31">31</bit>

  </key>
  <key ref="KCRUidLightSettings/KDisplayLightsTimeout" name="KDisplayLightsTimeout" int="0x00000006" backup="true">
    <access type="R" capabilities="AlwaysPass"/>
    <access type="W" capabilities="WriteDeviceData"/>
  </key>
  <access type="R" capabilities="AlwaysPass"/>
  <access type="W" capabilities="WriteDeviceData"/>
</repository>
