
diff -r 000000000000 -r 4e1aa6a622a0 resourcemgmt/hwresourcesmgr/power/bwins/hwrmpowerclientu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/resourcemgmt/hwresourcesmgr/power/bwins/hwrmpowerclientu.def	Tue Feb 02 00:53:00 2010 +0200
@@ -0,0 +1,19 @@
+EXPORTS
+	??1CHWRMPower@@UAE@XZ @ 1 NONAME ; CHWRMPower::~CHWRMPower(void)
+	?GetBaseTimeIntervalL@CHWRMPower@@QAEXAAH@Z @ 2 NONAME ; void CHWRMPower::GetBaseTimeIntervalL(int &)
+	?GetBatteryInfo@CHWRMPower@@QAEXAAVTRequestStatus@@AAUTBatteryConsumptionData@1@@Z @ 3 NONAME ; void CHWRMPower::GetBatteryInfo(class TRequestStatus &, struct CHWRMPower::TBatteryConsumptionData &)
+	?GetBatteryVoltageInfo@CHWRMPower@@QAEXAAVTRequestStatus@@AAUTBatteryVoltageData@1@@Z @ 4 NONAME ; void CHWRMPower::GetBatteryVoltageInfo(class TRequestStatus &, struct CHWRMPower::TBatteryVoltageData &)
+	?NewL@CHWRMPower@@SAPAV1@PAVMHWRMBatteryVoltageObserver@@PAVMHWRMBatteryConsumptionObserver@@@Z @ 5 NONAME ABSENT ; class CHWRMPower * CHWRMPower::NewL(class MHWRMBatteryVoltageObserver *, class MHWRMBatteryConsumptionObserver *)
+	?NewLC@CHWRMPower@@SAPAV1@PAVMHWRMBatteryVoltageObserver@@PAVMHWRMBatteryConsumptionObserver@@@Z @ 6 NONAME ABSENT ; class CHWRMPower * CHWRMPower::NewLC(class MHWRMBatteryVoltageObserver *, class MHWRMBatteryConsumptionObserver *)
+	?StartAverageConsumptionReporting@CHWRMPower@@QAEHAAVTRequestStatus@@W4TIntervalMultiple@1@@Z @ 7 NONAME ABSENT ; int CHWRMPower::StartAverageConsumptionReporting(class TRequestStatus &, enum CHWRMPower::TIntervalMultiple)
+	?StartAverageVoltageReporting@CHWRMPower@@QAEHAAVTRequestStatus@@W4TIntervalMultiple@1@@Z @ 8 NONAME ABSENT ; int CHWRMPower::StartAverageVoltageReporting(class TRequestStatus &, enum CHWRMPower::TIntervalMultiple)
+	?StopAverageConsumptionReportingL@CHWRMPower@@QAEXXZ @ 9 NONAME ABSENT ; void CHWRMPower::StopAverageConsumptionReportingL(void)
+	?StopAverageVoltageReportingL@CHWRMPower@@QAEXXZ @ 10 NONAME ABSENT ; void CHWRMPower::StopAverageVoltageReportingL(void)
+	?StartAverageConsumptionReporting@CHWRMPower@@QAEHAAVTRequestStatus@@ABW4TIntervalMultiple@1@@Z @ 11 NONAME ABSENT ; int CHWRMPower::StartAverageConsumptionReporting(class TRequestStatus &, enum CHWRMPower::TIntervalMultiple const &)
+	?StartAverageVoltageReporting@CHWRMPower@@QAEHAAVTRequestStatus@@ABW4TIntervalMultiple@1@@Z @ 12 NONAME ABSENT ; int CHWRMPower::StartAverageVoltageReporting(class TRequestStatus &, enum CHWRMPower::TIntervalMultiple const &)
+	?StartAveragePowerReporting@CHWRMPower@@QAEHAAVTRequestStatus@@ABI@Z @ 13 NONAME ; int CHWRMPower::StartAveragePowerReporting(class TRequestStatus &, unsigned int const &)
+	?SetPowerReportObserver@CHWRMPower@@QAEHPAVMHWRMBatteryPowerObserver@@@Z @ 14 NONAME ; int CHWRMPower::SetPowerReportObserver(class MHWRMBatteryPowerObserver *)
+	?NewLC@CHWRMPower@@SAPAV1@XZ @ 15 NONAME ; class CHWRMPower * CHWRMPower::NewLC(void)
+	?NewL@CHWRMPower@@SAPAV1@XZ @ 16 NONAME ; class CHWRMPower * CHWRMPower::NewL(void)
+	?StopAveragePowerReportingL@CHWRMPower@@QAEXXZ @ 17 NONAME ; void CHWRMPower::StopAveragePowerReportingL(void)
+




