// @SYMTestCaseID           PBASE-USB-SINGLEIF2-0798
// @SYMTestCaseDesc         Testing multiple pipes on a single interface (part 2)
// @SYMTestActions
//    1. Loop Compare using 2 IN and 2 OUT on both default and first alternate
//       settings
//    2. Stream using 3 IN on default, first and second alternate settings
//    3. Stream using 7 OUT on default (2 pipes), first (3 pipes) and second
//       (2 pipes) alternate settings
// @SYMTestExpectedResults
//    No error reported
// @SYMTestPriority         High
//
//		MIN	MAX	PACKET	IFACE	ALT	OUT	IN	REPEAT	DISPLAY	SETTING	BEFORE	AFTER	OUT_RATE	IN_RATE
WaitConnect
Compare		50	150	1000	0	1	4	1	1000	100	100	3	1
Compare		60	150	2000	0	0	4	3	1000	100	100	0	2
Compare		70	150	3000	0	1	2	1	1000	100	100	1	3
Compare		80	150	4000	0	0	4	3	1000	100	100	2	0
Wait
Stream			150	1000	0	1	99	1	1000	100	100	2	1
Stream			50	1000	0	2	99	1	1000	100	100	0	2
Stream			50	1000	0	0	99	3	1000	100	100	1	0
Wait
Stream			50	1000	0	0	4	99	1000	100	100	6	1
Stream			150	1000	0	0	2	99	1000	100	100	0	2
Stream			150	1000	0	1	2	99	1000	100	100	1	3
Stream			150	1000	0	1	4	99	1000	100	100	2	4
Stream			250	1000	0	1	5	99	1000	100	100	3	5
Stream			150	1000	0	2	2	99	1000	100	100	4	6
Stream			150	1000	0	2	3	99	1000	100	100	5	0
Wait
