// @SYMTestCaseID           PBASE-USB-SINGLEIF1-0797
// @SYMTestCaseDesc			Testing multiple pipes on a single interface (part 1)
// @SYMTestActions
//    Default settings used unless otherwise specified
//    1. Loop using 1 IN and 1 OUT
//    2. Loop using 2 IN and 2 OUT
//    3. Loop Compare using 2 IN and 2 OUT
//    4. Loop Compare using 2 IN and 2 OUT on first alternate settings
//    5. Stream using 1 IN
//    6. Stream using 1 OUT
//    7. Stream using 3 IN
//    8. Stream using 2 IN on first alternate settings
//    9. Stream using 2 IN on second alternate settings
//    10. Stream using 2 OUT
//    11. Stream using 3 OUT on first alternate settings
//    12. Stream using 3 OUT on second alternate settings
// @SYMTestExpectedResults
//    No error reported
// @SYMTestPriority         High
//
//		MIN	MAX	PACKET	IFACE	ALT	OUT	IN	REPEAT	DISPLAY	SETTING	BEFORE	AFTER	OUT_RATE	IN_RATE
WaitConnect
Loop		50	150	1000	0	0	2	1	1000	100	
Wait
Loop		50	150	1000	0	0	2	3	1000	100	
Loop		50	150	1000	0	0	4	5	1000	100	
Wait
Compare		50	150	1000	0	0	2	1	1000	100	
Compare		50	150	1000	0	0	4	3	1000	100	
Wait
Compare		50	750	1000	0	1	2	3	1000	100	
Compare		90	750	1000	0	1	4	1	1000	100	
Wait
Stream			550	1000	0	0	99	1	1000	100
Wait
Stream			1500	1000	0	0	4	99	1000	100
Wait
Stream			50	1000	0	0	99	1	1000	100
Stream			150	1000	0	0	99	3	1000	100
Stream			250	1000	0	0	99	5	1000	100
Wait
Stream			50	1000	0	1	99	1	1000	100
Stream			150	1000	0	1	99	3	1000	100
Wait
Stream			50	1000	0	2	99	1	1000	100
Stream			150	1000	0	2	99	4	1000	100
Wait
Stream			50	1000	0	0	4	99	1000	100
Stream			150	1000	0	0	2	99	1000	100
Wait
Stream			250	1000	0	1	2	99	1000	100
Stream			450	1000	0	1	4	99	1000	100
//Stream			250	1000	0	1	5	99	1000	100
Wait
Stream			250	1000	0	2	2	99	1000	100
Stream			350	1000	0	2	3	99	1000	100
//Stream			250	1000	0	1	5	99	1000	100
Wait
