// @SYMTestCaseID           PBASE-USB-USBCV-0803
// @SYMTestCaseDesc         Run the USBCV compliance tool
// @SYMTestActions
//    Run the USBCV compliance test tool as described in
//    http://www.usb.org/developers/tools/
// @SYMTestExpectedResults
//    No error reported
// @SYMTestPriority         High
//
//		MIN	MAX	PACKET	IFACE	ALT	OUT	IN	REPEAT	DISPLAY	SETTING	BEFORE	AFTER	OUT_RATE	IN_RATE
WaitConnect	""	"H4Device"
Loop		50	150	1000	0	0	2	1	1000	100	
Wait
//MStore		0x110F
//WaitDrive		F
//WaitConnect	""	"H2Device"
//Loop		50	150	1000	0	0	2	1	1000	100	
//Wait
//MStore		0x110F
//WaitDrive		G
usbcv
//WaitDrive		G
//Perl		massstorage\formatdrive.pl --drive=G
//Eject		H
//WaitDrive		F
//Perl		massstorage\formatdrive.pl --drive=F
//Eject		F
//WaitConnect	""	"H2Device"
//Loop		50	150	1000	0	0	2	1	1000	100	
//Wait
//Disconnect
WaitConnect	""	"H4Device"
Loop		50	150	1000	0	0	2	1	1000	100	
Wait