//		MIN	MAX	PACKET	IFACE	ALT	OUT	IN	REPEAT	DISPLAY	SETTING	BEFORE	AFTER	OUT_RATE	IN_RATE
WaitConnect	""	"H4Device"
Loop		50	150	1000	0	0	2	1	100	100	
Wait
COMPARE		50	150	1000	0	0	2	1	100	100
Wait
STREAM			250	1000	0	0	2	99	100	100
Wait
STREAM			1500	1000	0	0	99	1	100	100
Wait
Disconnect
WaitConnect	""	"H2Device"
Loop		50	150	1000	0	0	2	1	100	100	
Wait
COMPARE		50	150	1000	0	0	2	1	100	100
Wait
STREAM			250	1000	0	0	2	99	100	100
Wait
STREAM			1500	1000	0	0	99	1	100	100
Wait
