
diff -r 000000000000 -r 3e07fef1e154 testexecfw/statsrv/device/source/statapi/light/statlightserial/bwins/serialdriveru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/testexecfw/statsrv/device/source/statapi/light/statlightserial/bwins/serialdriveru.def	Mon Mar 08 15:03:44 2010 +0800
@@ -0,0 +1,14 @@
+EXPORTS
+	?CloseSerialPort@@YAHPAX@Z @ 1 NONAME ; int CloseSerialPort(void *)
+	?CloseSerialServer@@YAXPAX@Z @ 2 NONAME ; void CloseSerialServer(void *)
+	?OpenSerialPortL@@YAPAXPAXI@Z @ 3 NONAME ; void * OpenSerialPortL(void *, unsigned int)
+	?OpenSerialServerL@@YAPAXXZ @ 4 NONAME ; void * OpenSerialServerL(void)
+	?Read@@YAHPAXAAVTRequestStatus@@VTTimeIntervalMicroSeconds32@@AAVTDes8@@H@Z @ 5 NONAME ; int Read(void *, class TRequestStatus &, class TTimeIntervalMicroSeconds32, class TDes8 &, int)
+	?ReadCancel@@YAHPAX@Z @ 6 NONAME ; int ReadCancel(void *)
+	?ReceiveBufferLength@@YAHPAXAAH@Z @ 7 NONAME ; int ReceiveBufferLength(void *, int &)
+	?SetConfig@@YAHPAXABV?$TPckgBuf@VTCommConfigV01@@@@@Z @ 8 NONAME ; int SetConfig(void *, class TPckgBuf<class TCommConfigV01> const &)
+	?SetReceiveBufferLength@@YAHPAXH@Z @ 9 NONAME ; int SetReceiveBufferLength(void *, int)
+	?Write@@YAHPAXAAVTRequestStatus@@VTTimeIntervalMicroSeconds32@@ABVTDesC8@@H@Z @ 10 NONAME ; int Write(void *, class TRequestStatus &, class TTimeIntervalMicroSeconds32, class TDesC8 const &, int)
+	?WriteCancel@@YAHPAX@Z @ 11 NONAME ; int WriteCancel(void *)
+	?GetPortConfig@@YAHPAXAAV?$TPckgBuf@VTCommConfigV01@@@@@Z @ 12 NONAME ; int GetPortConfig(void *, class TPckgBuf<class TCommConfigV01> &)
+




