## r - Dump Register Contents

This command dumps the full ARM register set.

On ARM this dumps the full set of user mode registers and all the alternate registers for other modes.

For example:

> r

MODE_USR:
R0=6571de54 R1=0000002a R2=00000002 R3=ffffffff
R4=0000002a R5=f8170414 R6=6571df14 R7=6403cba8
R8=00000001 R9=6403c41c R10=640002f8 R11=6571de70
R12=00000020 R13=00404e00 R14=f80818c0 R15=f800bfa8
CPSR=60000013
MODE_FIQ:
R8=00000000 R9=ffffffff R10=ffffffff R11=00000000
R12=00000000 R13=64000d0c R14=c080079c SPSR=e00000dc
MODE_IRQ:
R13=6400110c R14=00000013 SPSR=20000013
MODE_SVC:
R13=6571de54 R14=f80328bc SPSR=60000010
MODE_ABT:
R13=6400090c R14=ffff0010 SPSR=400000d7
MODE_UND:
R13=6400090c R14=95221110 SPSR=f000009d

##### Related concepts

- Debug Monitor

##### Related references

- Crash Debugger Commands